附件：宁夏交通建设股份有限公司2019年试验仪器采购清单
采购单位：宁夏交通建设股份有限公司
送货地点：宁夏嘉惠乳化沥青站（红寺堡）
	序号
	名称
	规格型号
	数量（台）
	性能
	备注

	1
	针入度试验仪
	SYD-2801E1
	1
	温度控制25℃±0.1℃，温度显示分辨率0.01℃；升降结构和工作台面设计新颖，粗调、细调、升降轻松自如，加热测温装置与缸分离，操作方便；冷光源照明，对试样无影响。工作电源：220V/50Hz、300W。
	上海昌吉

	2
	低温恒温水浴
	HWY-2
	1
	不锈钢水槽，全喷塑外壳，玻璃盖板，台式结构，控温范围：（-10~70）℃、精度±0.1℃，水浴容量：32L，压缩机制冷。工作电源：220V/50Hz、2000W。
	

	3
	全自动沥青软化点试验器
	SYD-2806G
	1
	微电脑控制升温速率、自动检测测试结果、并自动贮存和打印测试结果；液晶显示屏实时显示试验参数，具有RS-232C计算机通讯接口（PC机需另配）；本仪器水浴最高加热温度为160℃；可同时进行两个试样的测试。工作电源：220V/50Hz、700W。
	

	4
	恒温水浴
	HWY-10
	1
	不锈钢水槽，全喷塑外壳，台式结构，控温范围：（-10~95）℃、精度：±0.2℃，压缩机制冷、浴槽容积：10L，带外循环功能。工作电源：220V/50Hz、1100W。
	

	5
	沥青延度试验仪
	SYD-4508G-1
	1
	仪器设计有两路测力装置，一次试验可实现三个试样的延度及两个试样拉力测试。拉力测试：拉力范围：(0～3000)N；测力精度：±0.1N。
	

	6
	乳化沥青电荷试验仪
	SYD-0653（不生产）现有华南WXT-0653
	1
	小型台式结构，定时精度：3min±6s，试验电压：DC6V，烧杯容积：300ml，适用于检测各类乳化沥青微粒离子的电荷特性。工作电源：220V/50Hz、100W。
	无锡华南

	7
	沥青旋转薄膜烘箱
	SYD-0610
	1
	落地一体式结构，工作温度（163±0.5）℃，控温精度±0.5℃；转盘转速(15±0.2) r /min，空气流量(4000±200)mL /min，每次试样数8个，采用特殊的智能温控技术，满足标准提出的开门放置试样后的升温要求。工作电源：220V/50Hz、2600W。
	上海昌吉

	8
	电热鼓风干燥箱
	101-3A
	1
	
	上海树立

	9
	乳化沥青剪切搅拌机
	
	1
	
	上海标本仪器厂

	10
	布式旋转粘度计
	NDJ-1C
	1
	
	上海昌吉

	11
	电子天平
	5KG
	1
	精度0.1g
	上海蒲春

	12
	电子天平
	15KG
	1
	精度0.1g
	上海蒲春

	13
	电子秤
	100KG
	
	精度10g
	天津津衡

	14
	电磁炉
	
	1
	
	美的

	15
	分析天平
	200g/万分之一
	1
	
	上海蒲春

	16
	乳化沥青储存稳定性试管
	组
	5
	
	

	17
	克里夫兰开口杯式闪点仪
	SYD-3536
	1
	
	上海昌吉

	18
	三大指标试模
	套
	2
	
	

	19
	弹性恢复试模
	套
	1
	
	

	20
	乳化沥青胶体磨
	台
	1
	
	山东卓洋



采购单位：宁夏交通建设股份有限公司
送货地点：银百高速（G69）甜永段TYLM3项目部（甘肃环县）
	序号
	名称
	规格型号
	数量（台）
	性能
	备注

	1
	数控沥青旋转薄膜烘箱
	B066KIT300°C
	1
	
	意大利MATEST

	2
	最大理论密度测定仪
	H-1750
	1
	
	意大利MATEST

	3
	布氏旋转粘度仪
	RVDV-2T
	1
	
	美国brookfifld



采购单位：宁夏交通建设股份有限公司
送货地点：宁夏交通中心试验室（青铜峡）
	序号
	名称
	规格型号
	数量（台）
	性能
	备注

	1
	浇筑式沥青混合料刘埃尔流动度仪
	LALD-Ⅱ
	1
	1.落锤重量：995g；2.落锤直径：270mm；3.落锤弧度：58。
	上海乐傲

	2
	浇筑式沥青混合料贯入度仪
	LAGR-1
	1
	1.砝码重量：10kg-50kg；2.贯入杆截面积：5cm；3.贯入杆直径：2.52cm；4.贯入杆重量 2.5kg；5.位移测量范围：0-10mm；6.分辨率：0.01mm；7.温度控制范围：室温~60℃；8.精度：0.1℃；9.时间测量范围及精度:0-60min±1S；10.环境温度： ≤30℃；11.相对湿度： ≤85%；12.电源电压：220v。
	上海乐傲



