[bookmark: _Hlk10555520]附件：                        2019年科研仪器招标第1包一览表
采购单位：宁夏交通建设股份有限公司                                                送货地点：宁夏交建青铜峡研发基地
	序号
	名称
	推荐规格型号
	数量（台）
	主要技术指标
	备注

	1
	动态剪切流变仪
	TA HR-1
	1
	动态最小扭矩（nNm）：10
稳态最小扭矩（nNm）：0
最大扭矩 (mNm)：150
扭矩分辨率 (nNm)：0.1
最小频率 (Hz)：1.0E-07
最大频率 (Hz) ：100
最小角速率 (rad/s)：0
最大角速率 (rad/s)：300
	进口，二选一

	
	
	Malvern KINEXUS DSR
	
	扭矩范围-稳态：10nNm~200mNm
扭矩分辨率：0.1nNm
位置分辨率：＜10nrad
角速度范围：10nrad-1~325 nrad-1
	进口

	2
	弯曲梁流变仪
	CANNON TE-BBR-F
	1
	仪器测量精度：弯曲变形在0.155微米以内，荷载在0.147mN（0.015克）以内
	进口

	3
	压力老化容器系统
	Prentex PAV9500
	1
	工作压力：0.00MPa to 2.10 MPa
工作温度：自动模式下试验规范温度：90.0℃、100.0℃、110.0℃和85.0℃
手动非规范研究模式温度：60℃～120℃
	进口

	4
	傅里叶变换红外光谱仪
	Thermo Fisher iS5
	1
	光谱范围： 400-7500波数
光谱分辨率：优于8wn
	进口

	5
	旋转压实仪
	Pine AFG2C
	1
	角度范围：0~1.5°
角度调整：自动
压力范围：200~1000kPa
动力：电动
	进口

	6
	激光粒度仪
	Beckman Coulter LS-13-320
	1
	测量范围： 0.017um到2000um
	进口

	7
	全自动沥青混合料抽提仪
	Infratest 20-1100
	1
	溶剂：三氯乙烯（沸点87℃）
	进口

	8
	旋转蒸发仪
	IKA
	1
	容量大小：3L
冷却面积：500cm2
旋转速度：5~300rpm
可达真空度：1mbar
	进口





[bookmark: _GoBack]附件：                        2019年科研仪器招标第2包一览表
采购单位：宁夏交通建设股份有限公司                                                送货地点：宁夏交建青铜峡研发基地
	序号
	名称
	推荐规格型号
	数量（台）
	主要技术指标
	备注

	1
	荧光显微镜
	上海蔡康 DMF-66C 
	1
	蓝光激发系统, B激发光波段:410~490nm
绿荧光激发系统, G激发光波:470~550nm
目镜放大倍数：10倍
物镜放大倍数：10倍、40倍、50倍
分辨率：500万
	国产

	2
	混凝土动弹模量测定仪
	数智意隆DT-18W
	1
	输出功率：0~15W
频率测量范围：100Hz~20000Hz
动弹仪测量误差 <2%
频率灵敏度：1Hz
	国产

	3
	超声波清洗机
	广东固特VGT-1018S 
	1
	容量：65L
超声功率：1080W
超声频率：28/40Hz
加热功率：3000W
	国产

	4
	超声波清洗机
	广东固特GT-SONIC-L30
	1
	容量：30L
超声功率：500W
超声频率：45/65KHz
加热功率：500W
	国产

	5
	真空干燥箱
	-
	1
	容积：24L
控温范围：室温~250℃
达到真空度：＜133Pa
	国产，含真空泵

	6
	集热式磁力加热搅拌器
	-
	1
	容量：2000mL
搅拌速率：2000r/min
加热温度：室温~250℃
控温精度：±0.5℃
	国产

	7
	离心机
	-
	1
	容量：4*500mL
最大转速：8000rpm
温控范围：无
转速精度：±20rpm
	国产

	8
	恒温恒湿试验箱
	SHBY-40B
	1
	加热功率：1000W
控温精度：≥95%
温度：12~50℃
湿控精度：20±1℃
	国产






