附表1：
宁夏交通建设股份有限公司
2021年度安全材料、设施公开招标采购清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	单价
	备注

	1
	安全帽
	玻璃钢
	顶
	　
	满足GB2811-2019《头部防护 安全帽》标准；                             印有“宁夏交建“文字及LOGO年；年采购预估量：1000

	2
	安全帽
	玻璃钢
	顶
	　
	满足GB2811-2019《头部防护 安全帽》标准；                                     印有“宁夏交建“文字及LOGO年；年采购预估量：2000

	3
	安全帽
	ABS
	顶
	　
	满足GB2811- 2019《头部防护 安全帽》标准；                             印有“宁夏交建“文字及LOGO；年采购预估量：2000

	4
	密目式安全绿网
	1.5*6
	片
	　
	满足GB2575- 1997《安全网》标准；                       年采购预估量：1000质量详见附表

	5
	安全平网
	1.5*6
	片
	　
	满足GB2575- 1997《安全网》标准；                       年采购预估量：1000质量详见附表

	6
	安全带
	双背五点式；双挂绳
	副
	　
	满足GB6095-2009标准；全身式五点安全带；冲击力100KG；                     重量2500g；橘色；材质棉纶；预估量：1000

	7
	安全带
	双背三点式；双挂绳
	副
	　
	满足GB6095-2009标准；全身式五点安全带；冲击力100KG；                                  重量2500g；橘色；材质棉纶；预估量：1000

	8
	反光背心马甲
	052型；尺码55*42*42cm
	件
	　
	满足GB/T38046-2019标准；印有20字内的宣传语或logo                      预估量：5000

	9
	反光背心
	69*60cm；0.04kg高亮、防风、透气舒适；多色；多口袋；有拉链；
	件
	　
	满足GB/T38046-2019标准；印有20字内的宣传语或logo                      预估量：5000

	10
	反光背心
	优质（带10-20字宣传语）
	个
	　
	牛津布；预估量500

	11
	路锥
	橡胶70cm
	个
	　
	满足GB/T24720-2009标准；高强度橡胶制作，耐老化、耐压、耐摔；反光膜不易脱落；颜色醒目警示性好；重量4kg                                 预估量：10000

	12
	路锥
	橡胶90cm
	个
	　
	满足GB/T24720-2009标准；高强度橡胶制作，耐老化、耐压、耐摔；反光膜不易脱落；颜色醒目警示性好；重量4.5kg                                          预估量：10000

	13
	三孔水马
	1.360*0.75*0.3m
	个
	　
	满足JT/T847-2013标准；重量6.5KG/个； 新料；具有卡槽设计；有很高耐冲击性；能加水或注沙；高亮反光；太阳曝晒1年内不褪色；吹塑工艺；红色；材质PE；预估量：2000 

	14
	三孔水马
	1.360*0.75*0.3m
	个
	　
	满足JT/T847-2013标准；3kg 混合料具有卡槽设计；有很高耐冲击性；能加水或注沙；高亮反光；太阳曝晒1年内不褪色；吹塑工艺；红色；预估量：2000

	15
	三孔水马
	1.360*0.75*0.3m
	个
	　
	满足JT/T847-2013标准；2.5kg 混合料具有卡槽设计；有很高耐冲击性；能加水或注沙；高亮反光；太阳曝晒0.5年内不褪色；吹塑工艺；红色；预估量：2000

	16
	三孔水马
	1.360*0.75*0.3m
	个
	　
	满足JT/T847-2013标准；2.5kg回收料；具有卡槽设计；有很高耐冲击性；能加水或注沙；高亮反光；太阳曝晒0.5年内不褪色；吹塑工艺；红色；预估量：2000

	17
	防撞桶
	高800*直径600mm
	个
	　
	3kg 吹塑 新料；PE树脂；抗冲击，耐老化；高亮反光；夜间更加醒目；踩踏不变形；预估量：1000

	18
	防撞桶
	高750*直径520mm
	个
	　
	2.5kg吹塑 新料；抗冲击，耐老化；高亮反光；夜间更加醒目；踩踏不变形；预估量：1000

	19
	防撞桶
	高700*直径400mm
	个
	　
	1.8kg 吹塑 新料；抗冲击，耐老化；高亮反光；夜间更加醒目；踩踏不变形；预估量：1000

	20
	隔离墩
	52*53
	个
	　
	满足JT/T847-2013标准；1.5kg 新料；预估量：5000

	21
	隔离墩
	52*53
	个
	　
	满足JT/T847-2013标准；1.5kg 回收料；预估量：5000

	22
	太阳能爆闪灯
	一体式（含2.3m立杆）
	套
	　
	一体式太阳能爆闪灯；双面四组（格）；超高亮度；经久耐用；能防盗预估量：500

	23
	太阳能爆闪灯
	一体式环形太阳能爆闪灯（含2.3m立杆
	个
	　
	超高亮度；经久耐用；能防盗；预估量：500

	24
	太阳能爆闪灯
	双面LED太阳能爆闪灯（带电池板和2.3m高立杆）
	个
	　
	超高亮度；经久耐用；四格；能防盗预估量：500

	25
	太阳能爆闪灯
	一体式（含1.3-1.5m可伸缩支架）
	套
	　
	一体式太阳能爆闪灯；双面四组（格）；超高亮度；经久耐用；能防盗预估量：500

	26
	太阳能爆闪灯
	一体式环形太阳能爆闪灯（含含1.3-1.5m可伸缩支架）
	个
	　
	超高亮度；经久耐用；能防盗；预估量：500

	27
	太阳能爆闪灯
	双面LED太阳能爆闪灯（带电池板和含1.3-1.5m可伸缩支架）
	个
	　
	超高亮度；经久耐用；四格；能防盗预估量：500

	28
	太阳能回转灯
	直径560mm（含支架）
	套
	　
	智能光控，天阴雨冰雪天气能强力续航7-15天；防盗；预估量：500

	29
	太阳能导向牌
	600*600mm（双向）
	个
	　
	预估量：200

	30
	太阳能导向牌
	400*202mm（单向）
	个
	　
	预估量：200

	31
	铸铁减速带
	含钉子
	米
	　
	高4.5cm；预估量：200

	32
	橡胶减速带
	含钉子
	米
	　
	高4.5cm；预估量：200

	33
	基坑围栏
	1.2*2
	套
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3.5kg含立柱；（立杆带法兰盘或者增加30cm高度）螺栓式；预估量：500

	34
	基坑围栏
	1.2*2
	套
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5kg含立柱；（立杆带法兰盘或者增加30cm高度）盘插式；预估量：500

	35
	基坑围栏
	1.2*2
	套
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7kg含立柱；（立杆带法兰盘或者增加30cm高度）盘插式；预估量：500

	36
	防尘网
	6*25
	片
	　
	预估量：5000

	37
	雾炮机
	30型手动
	个
	　
	口径：30cm；射程：25m；预估量：10

	38
	干粉灭火器
	1kg
	个
	　
	预估量：200

	39
	干粉灭火器
	2kg
	个
	　
	预估量：200

	40
	干粉灭火器
	4kg
	个
	　
	预估量：500

	41
	干粉灭火器
	35kg
	个
	　
	预估量：500

	42
	消防架子
	含钩锹斧桶
	套
	　
	预估量：50

	43
	消防沙箱
	　
	个
	　
	预估量：200

	44
	绿色护栏网
	1.8*30m
	卷
	　
	预估量：1000  包含立柱，柱间距3米

	45
	反光背心
	优质（带10-20字宣传语）
	个
	　
	牛津布；预估量500

	46
	组装式安全梯笼
	4*2*2m（Q235;方管材料80*80*3mm；梯笼网片1850*1740mm；）网框采用50*50角钢；网孔50*90mm；步梯垂直高度2m；扶手为30方管；立柱及楼梯采用8.8级高强度螺栓连接。
	米
	　
	年采购预估量：200；质量要求详见梯笼质量要求附表

	47
	75式安全爬梯
	2600*1300*3000mm
	米
	　
	预估量：200质量要求详见爬梯质量要求附表

	48
	组装式安全梯笼
	3000*2000*2000mm
	米
	　
	预估量：200质量要求详见梯笼质量要求附表

	49
	刀旗（交建、交投、海平）
	1.4*0.8m
	米
	　
	预估量：10000带logo

	50
	串旗
	　
	米
	　
	预估量：20000带logo预估量：1000

	51
	竹旗杆
	3m
	根
	　
	预估量：1000

	52
	一级配电箱
	630A--4回路
1800 *800 *400mm
	个
	　
	600mm厚前后单门，350mm厚单门，板厚1.5mm。元器件：德力西、正泰，空开及漏电保护器全部要求透明壳。
预估量：100

	53
	
	630A--3回路
1800 *800 *400mm
	个
	　
	

	54
	二级配电箱
	400A--4回路1000*800*400mm
	个
	　
	双面双开门，板厚1.2mmb  元器件：德力西、正泰、，空开及漏电保护器全部要求透明壳。预估量：200

	55
	
	250A--4回路1000*800*400mm
	个
	　
	

	56
	三级配电箱
	100A—1回路
500*600*180mm
	个
	　
	单面单开门板厚1.2mm。元器件：德力西、正泰，空开及漏电保护器全部要求透明壳，一闸一漏。预估量：300

	57
	
	160A—1回路
500*600*180mm
	个
	　
	

	58
	标识牌（金属）
	320*400mm（含金属立柱、反光）
	个
	　
	架子+铁皮+反光膜预估量：500   

	59
	标识牌（金属）
	400*500mm（含金属立柱、反光）
	个
	　
	架子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）、带腿子1.3m+铁皮+反光膜（2.5方管，架子高度为版面+）预估量：500

	60
	标识牌（金属）
	600*800mm；（含金属立柱、反光）
	个
	　
	架子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）、带腿子1.3m+铁皮+反光膜预估量：500

	61
	标识牌（金属）
	800*600mm；（含金属立柱、反光）
	个
	　
	架子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）、带腿子1.3m+铁皮+反光膜预估量：500

	62
	标识牌（金属）
	1200*800mm；（含金属立柱、反光）
	个
	　
	架子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）、带腿子1.3m+铁皮+反光膜预估量：500

	63
	标识牌（金属）
	1200*400mm（含金属支架、反光）
	个
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架子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）、折叠式（版面以下增加30cm高度）+铁皮+反光膜预估量：500

	64
	标识牌（金属）
	800*800mm；（含金属支架、反光）
	个
	　
	架子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）、折叠式（版面以下增加30cm高度）+铁皮+反光膜预估量：500

	65
	标识牌（金属）
	800*1200mm；（含金属支架、反光）
	个
	　
	架子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）、折叠式（版面以下增加30cm高度）+铁皮+反光膜预估量：500

	66
	标识牌（金属）
	1200*1500mm；（含金属支架、反光）
	个
	　
	架子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）、折叠式（版面以下增加30cm高度）+铁皮+反光膜预估量：500

	67
	标识牌（金属）
	1200*1200；（含金属立柱、反光）
	个
	　
	框子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）+铁皮+反光膜+76镀锌管（立柱）预估量：500

	68
	标识牌（金属）
	1200*1500mm；（含金属立柱、反光）
	个
	　
	框子（2.5*2.5cm方管、厚1mm）+铁皮+反光膜+76镀锌管（立柱）预估量：500

	69
	标识牌（金属）
	1500*2000mm；（含金属立柱、反光）
	个
	　
	框子（3.0*3.0cm方管、厚1mm）+铁皮+反光膜+76镀锌管（双立柱）预估量：200

	70
	圆形标志牌（金属）
	直径一般采用600mm；（含金属立柱、反光）
	个
	　
	76镀锌管；3m立柱；预估量：1000

	71
	防坠器
	冠航牌15米速差自控
	个
	　
	钢丝绳质量合格；经久耐用；承受100kg冲击；预估量：200

	72
	防坠器
	冠航牌30米速差自控
	个
	　
	钢丝绳质量合格；经久耐用；承受100kg冲击；预估量：200

	73
	爆闪肩灯
	自主LED发光
	个
	　
	循环充电；经久耐用

	74
	手提银光棒
	自主LED发光
	个　
	　
	循环充电；经久耐用


一级配电箱（总配电箱）电器元件清单报价组成（接630A---4回路）
	序号
	配件名称
	规格
	品牌名称或生产厂家
	单位
	数量
	不含税单价
单价
	16%
增值税额
	含税金额

	1
	户外落地防雨型动力柜
	1800*800*400
	
	台
	1
	
	
	

	2
	万能转换开关
	LW5-16YH3/3
	
	台
	1
	
	
	

	3
	电压表
	450V
	
	块
	1
	
	
	

	4
	电流表
	600A
	
	块
	3
	
	
	

	5
	电流互感器
	600A/5
	
	块
	3
	
	
	

	6
	保险
	10A/3
	
	台
	1
	
	
	

	7
	熔断器式总隔离开关
	630A
	
	台
	1
	
	
	

	8
	断路器（总开）
	630A
	
	台
	1
	
	
	

	9
	熔断器式隔离开关（分路）
	250A
	
	台
	4
	
	
	

	10
	漏电断路器（分路）
	250A
	
	台
	4
	
	
	

	11
	辅助材料
	铝排、电线、热缩、螺丝等
	
	批
	1
	
	
	

	12
	工时费
	　
	
	元
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


一级配电箱（总配电箱）电器元件清单报价组成（接630A----3回路）
	序号
	配件名称
	规格
	品牌名称或生产厂家
	单位
	数量
	不含税单价
	16%增值税额
	含税金额

	1
	户外落地防雨型动力柜
	1800*800*400
	
	台
	1
	
	
	

	2
	万能转换开关
	LW5-16YH3/3
	
	只
	1
	
	
	

	3
	电压表
	450V
	
	只
	1
	
	
	

	4
	电流表
	600A
	
	只
	3
	
	
	

	5
	电流互感器
	600A/5
	
	只
	3
	
	
	

	6
	保险
	10A/3
	
	只
	1
	
	
	

	7
	熔断器式总隔离开关
	630A
	
	台
	1
	
	
	

	8
	断路器（总开）
	630A
	
	台
	1
	
	
	

	9
	漏电断路器（分路）
	250A
	
	台
	1
	
	
	

	10
	漏电断路器（分路）
	400A
	
	台
	2
	
	
	

	11
	辅助材料
	铝排、电线、热缩、螺丝等
	
	批
	1
	
	
	

	12
	工时费
	　
	
	元　
	1　
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


二级配电箱（分级配电箱）电器元件清单报价组成（一）400A---4回路
	序号
	配件名称
	规格
	品牌名称或生产厂家
	单位
	数量
	不含税单价
	16%增值税额
	含税金额

	1
	户外落地防雨型动力柜  （前后开门）
	1000*800*400
	
	台
	1
	
	
	

	2
	熔断器式总隔离开关
	400A
	
	台
	1
	
	
	

	3
	断路器（总开）
	400A
	
	台
	1
	
	
	

	4
	漏电断路器（分路）
	250A
	
	台
	3
	
	
	

	5
	漏电断路器（分路）
	160A
	
	台
	1
	
	
	

	6
	辅助材料
	电线、线鼻子、螺丝等
	
	批
	1
	
	
	

	7
	工时费
	　
	
	元
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


二级配电箱（分级配电箱）电器元件清单报价组成（二）250A---4回路
	序号
	配件名称
	规格
	品牌名称或生产厂家
	单位
	数量
	不含税单价
	16%增值税额
	含税金额

	1
	户外落地防雨型动力柜  （前后开门）
	800*600*400
	
	台
	1
	
	
	

	2
	熔断器式总隔离开关
	250A
	
	台
	1
	
	
	

	3
	断路器（总开）
	250A
	
	台
	1
	
	
	

	4
	漏电断路器（分路）
	100A（三相四线）
	
	台
	4
	
	
	

	5
	隔离开关（分路）
	100A
	
	台
	4
	
	
	

	6
	辅助材料
	电线、线鼻子、螺丝等
	
	批
	1
	
	
	

	7
	工时费
	　
	
	元
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


三级配电箱（开关箱）电器元件清单报价组成一（100A---1路）
	序号
	配件名称
	规格
	品牌名称或生产厂家
	单位
	数量
	不含税单价
	16%增值税额
	含税金额

	1
	户外落地防雨型动力柜
	500*400
	
	台
	1
	
	
	

	2
	熔断器式隔离开关
	100A
	
	台
	1
	
	
	

	3
	漏电断路器
	100A（三相四线）
	
	台
	1
	
	
	

	4
	辅助材料
	电线、线鼻子、螺丝等
	
	批
	1
	
	
	

	5
	工时费
	　
	
	元
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


三级配电箱（开关箱）电器元件清单报价组成二
	序号
	配件名称
	规格
	品牌名称或生产厂家
	单位
	数量
	不含税单价
	16%增值税额
	含税金额

	1
	户外落地防雨型动力柜
	600*500
	
	台
	1
	
	
	

	2
	熔断器式隔离开关
	160A
	
	台
	1
	
	
	

	3
	漏电断路器
	160A
	
	台
	1
	
	
	

	4
	辅助材料
	电线、线鼻子、螺丝等
	
	批
	1
	
	
	

	5
	工时费
	　
	
	元
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


