附件2
产品名称及质量标准：安全帽必须符合国家标准GB2811-2019，安全网必须符合国家标准GB5725-2009.
（一）安全帽
1、应符合国家规范及标准要求，提供有效生产许可证、产品出厂合格证、质量检验检测报告、特种劳动防护用品安全标志。安全帽的永久标志至少包括：本标准编号、制造厂名、生产日期（年、月）、产品名称（由生产厂命名）、产品的分类标记、产品的强制报废期限。
2、帽箍可根据头围尺寸进行调整，帽箍对应前额区域应有吸汗带，且宽度应大于或等于帽箍的宽度。下颚带应采用软质纺织物，宽度不小于10mm，不得使用有毒有害或引起皮肤过敏等人体伤害的材料。正常使用的安全帽在使用期内不能因材料原因导致其性能低于国家标准要求。
3、特殊型安全帽不应超过600g，普通安全帽的重量不超过430g。佩戴高度应为≥80mm，垂直间距应≤50mm。
4、安全性能要求：安全帽的冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颚带的强度、电绝缘性能、阻燃性能、耐低温性能、侧向刚性等各项指标均应符合国家标准要求。
5、ABS塑料安全帽使用年限不低于2.5年。每生产批次的安全帽均应出具出厂检验合格报告。以后每年抽验一次，合格后方可继续使用，使用一年抽验合格率不能低于80%。
6、标志和包装。安全帽的永久性标志齐全。安全帽为红色和黄色两种，正面按我公司要求喷印公司名称和徽标。供货时应将成品安全帽每顶用纸或塑料薄膜做衬垫包好再放入纸箱 内，分批装箱，每箱安全帽均要附说明书。箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他
注意事项等标记。
（二）安全带
1、应符合国家规范及标准要求，提供有效生产许可证、产品出厂合格证、质量检验检测报告、特种劳动防护用品安全标志。
2、坠落悬挂安全带，安全带不应使用回料或再生料，使用皮革不应有接缝。安全绳同主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或胸前。
3、安全带的所有金属零件应浸塑或电镀以防锈蚀。所有零部件应顺滑，不应使用制造缺陷，无尖角或锋利边缘，且不应使用焊接件。
4、主带应是整根，不能有接头，宽度不应小于40mm。辅带宽度不应小于20mm。安全绳有效长度不应大于2m，有两根安全绳的安全带，其单根有效长度不应大于1.2m。
5、安全带的整体静态负荷和整体动态负荷测试，各项检测指标及零部件性能均符合国家标准要求。每条安全带的永久标识和产品说明书齐全。
6、每生产批次的安全带均应出具出厂检验合格报告，以后每年抽验一次，合格后方可继续使用，使用一年抽验合格率不能低于80%。
 （三）安全网
1、平网：宽度不应小于3m，网目边长不应大于8cm，每张网的重量一般不宜超过15kg。网上的所有节点应固定，所用的网绳、边绳、系绳、筋绳均应由不小于3股单绳制度，绳头部分应经过编花、燎烫处理，不应散开。平网的系绳间距及长度、筋绳间距、绳断裂强力、耐冲击性能等指标符合国家标准要求。
2、立网：采用网目密度不低于800目/100cm2的密目式安全网。高度不应小于1.2m，网眼孔径不应大于12mm，每张网的重量一般不宜超过15kg。网体上不应有断纱、破洞、变形及编织缺陷，缝接部位应牢固，缝线不应有跳针、漏缝，各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠。立网的断裂强力、断裂伸长、接缝部位抗拉强力、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、系绳断裂强力、耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能等指标符合国家标准要求。
3、安全网每生产批次均应进行出厂检验。每张安全网应独立包装，内附永久标识、产品说明书、出厂检验合格证。不接收贮存期超过两年的安全网。
（四）反光背心
1、应符合国家规范及标准要求，提供有效生产许可证、产品出厂合格证、质量检验检测报告。
2、反光背心颜色、加速日晒后的颜色、水洗缩水率、机械性能和色牢度等质量必须满足国家行业标准。其中耐汗渍和耐水洗色牢度要求为3级，耐摩擦色牢度为4级。
3、反光背心安全警示级别应不小于2级，截面反光面积不小于0.13㎡，反光材料逆反射系数应符合国家安全标准。
4、成衣质量应满足纺织行业质量要求，反光背心的面料应无粘连，无异味，荧光材料和逆反射材料应无串色现象。并满足低温-40℃和高温70℃下的正常存储和使用要求。
（五）反光锥桶
1、应符合国家规范及标准要求，提供有效生产许可证、产品出厂合格证、质量检验检测报告。
2、产品材质采用橡胶制品，成分以白胶、黑胶为主，产品无异味、不掉块、不倾倒，具有良好的稳定性、抗坠落性能、低温抗撞击性能、耐候性能，产品尺寸、厚度、重量符合国家相关行业质量要求。
3、锥桶反光面积、逆反射系数应符合国家安全技术要求，交通锥及其反光部分在使用中应无变形、开裂、剥离或其他损坏。锥桶任何一部分不能出现碎裂、破损、分离、散落等现象。反光部分不得脱落、破裂或损坏，锥体冲击后应恢复原状。
（六）水马、防撞墩
1、生产水马、防撞墩使用的PE塑料必须为新塑料，不允许掺杂其他材料；表面不应有裂纹及明显的划痕、凹痕、损伤、颜色不均或变形。反光膜表面不应出现皱纹、开裂、边缘翘曲、变形等缺陷。
2、投标人提供的水马、防撞墩应满足相关标准及招标文件的要求，具有较好的反光效果； 产品材料拉伸强度和断裂伸长率符合国家安全标准，具有良好的防碰撞性能、反光性能、色度性能、耐高温性能、耐低温性能、耐候性能、耐油性能。
3、供应的水马、防撞墩产品应具有耐热、耐寒、耐冲击、不易老化的特性，保证产品正常情况下使用时间超过10个月，不出现老化、破损、变形等情形。
其他未说明的技术要求参照附件1表中，国家现行的标准
（七）电气配电箱技术要求
投标单位根据《招标文件》中关于现场施工中所涉及的临时用电器材，按照不同规格、型号、品牌及其它规范要求制定详细的价格清单，并简述参加竞标所具有的优势及能力。配电箱的总体配电设置必须遵循以下要求：
1、三级配电：施工现场设置总配电室，采用电缆埋地送至总配电箱。根据《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，形成三级配电。照明配电与动力配电分别设置，自成独立系统，不致因动力停电影响照明。
2、三级保护：为确保现场用电安全，在总配电箱、分配电箱、开关箱中均装设漏电保护器，做到分级分段保护。全部配电箱采用三相五线制T N-S接零保护系统，由专业电工按规范操作安装，具备过载、短路、漏电保护功能。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。配电箱金属门与金属箱体必须做电气连接，外壳等不带电部分必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。
3、漏电保护器的选择与匹配：总、分配电箱和开关箱中各级漏电保护器，应合理配置,确保各级保护范围之间应相互配合,避免发生事故时,出现上下级漏电保护器失灵的意外情况。总配电箱一般不宜采用漏电掉闸型,漏电保护器可选用中灵敏度漏电报警和延时型保护器，即100～200mA/0.3s；分配电箱漏电保护器一般选用30--100mA/0.2s；开关箱的漏电保护器应选用快速高灵敏漏电保护器，其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于O.1s。
4、配电箱及电器元件选择：配电箱执行GB7251.3-2006 低压成套开关设备和控制设备。均要满足使用功率和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求，也要注重电器产品的质量，必须是通过国家强制性产品认证（CCC认证）的产品。此外，电器元件尽量选用同一厂家，特别是有关联技术参数的漏电保护器，跳闸断电并没有遵循从末级跳起的规律。主要元器件应有生产许可证、质量保证书、结构件出厂的合格证明书等相应材料。
5、配电箱设计与要求：为了确保二次正常使用，不同类型配电箱板材必须用规定厚度的无锈蚀板材压弯成型，板材需进行防腐处理，关键部位进行焊接处理。
1）箱体为室外斜顶落地柜（防雨、防尘），箱内安装板、安装条为规定材质。箱体为乳白色。
2）箱门外表面设置：企业名称\标志（红色）、防触电警示标志、配电箱信息表或责任标识牌（黑色：配电箱名称、用途、分路标记、编号、责任人、电话等）。
3）支架要求：总配电箱采用砼基础底座，底座由项目部负责按尺寸浇筑。固定式分配电箱的下底与地面的垂直距离应大于1.2m，小于1.5m；移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.8m、小于1m。配电柜支架必须使用加厚角铁制作，确保配电柜在现场的安全稳固。
4）安装配电柜期间需要确保电气元件的安全距离，（包含母线，母排）且预留出现场工作人员的施工空间。
5）接零，接地标识必须明确，（柜体和箱门）。
6）安装期间必须按照开关大小合理安排足够大的母线，母排，PE线。配电柜内的电气梁必须加厚，安装螺丝必须双平垫。
6、配电箱内显著位置（不影响元器件安装）安装铭牌，注明生产供应商名称、联系（维修）电话、生产日期等信息。
7、各级配电箱电器元件配置清单
不同规格的各级配电箱，必须按以下所附电器元件配置清单进行组合安装，箱内接线要求全部使用铜线排。
八、质量要求及维修
1、产品及配电箱组装必须符合国家规范及标准要求，须满足野外风沙较大工况恶劣的条件下安全使用，且便于拆装。乙方必须要保证质量和甲方的使用安全，在项目正常使用期间内若发生质量问题及其他用电安全隐患，均由乙方承担全部责任。自交工后两年内如出现质量问题，乙方将无条件的进行修复，如是甲方责任造成损坏的，需向乙方支付正常的维修费用。
2、货到现场后，应将所用材料及主要电子元器件的生产许可证、产品合格证、材质报告、安装方案等相关的全部技术资料交给招标人并报所属项目备案，否则，招标单位不予验收。质量验收标准执行国家有关规定。
3、保修期限：1年，自交货验收合格之日起计算。
4、保修及售后服务：正式交付使用后，保修期内中标单位应对由于制作、安装或电子元器件的缺陷而发生的任何质量问题负全责，并负责免费更换或无偿维修。
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