附件3
	玻璃幕墙技术参数                         

	名称
	规格
	技术参数
	备注

	玻璃
	5+12+5
	镀膜钢化中空玻璃，浅蓝色
	　

	断桥铝型材
	55系列
	外灰内白
	　

	五金件
	外悬窗
	　
	　

	密封胶
	耐候密封胶
	　
	　



	普通岩棉彩板房参数

	原参数
	修改后参数

	6、墙板顶板采用岩棉防火阻燃性夹心板，墙板板厚7.5cm，顶板板厚7.5cm，岩棉容重为80kg/m3；钢架为4*8cm*1.5mm镀锌方管。房顶坡度平顶2.8m-3m。顶板承重部分采用岩棉防火阻燃性夹心板，燃烧性能为A1级不燃，墙板为双面白色，顶板为蓝色瓦楞型板，外墙钢板厚≥0.3mm，内墙钢板厚≥0.3mm，顶钢板厚度≥0.4mm。屋面活载荷≥50kg/㎡。彩板房底边钢架采用40mm*60mm的方钢。彩钢板与垂直度偏差不得大于10mm。房屋外侧设置缆风绳固定。
	墙板顶板采用岩棉防火阻燃性夹心板，墙板板厚7.5cm，顶板板厚7.5cm，岩棉容重为80kg/m3；插板式：钢架为双100#C型钢立柱镀锌C100*40*1.0、80#C型钢人字梁镀锌C80*40*1.2、100#C型钢地梁镀锌C80*40*1.0、80#C型钢圈梁镀锌C80*40*1.0、80#C型钢屋面檩条镀锌C80*40*1.5。焊接式：钢架为4*8cm*1.5mm镀锌方管，边钢架采用40mm*60mm的方钢。房顶坡度平顶2.8m-3m。顶板承重部分采用岩棉防火阻燃性夹心板，燃烧性能为A1级不燃，墙板为双面白色，顶板为蓝色瓦楞型板，外墙钢板厚≥0.3mm，内墙钢板厚≥0.3mm，顶钢板厚度≥0.4mm。屋面活载荷≥50kg/㎡。彩钢板与垂直度偏差不得大于10mm。房屋外侧设置缆风绳固定，拉线Ф6钢丝绳。

	7、屋檐为包边，且所有的房间屋檐前伸100cm，后伸20cm，普通板房墙高均为2.8m，具体结构按甲方要求加工。
	7、屋檐为包边，且所有的房间屋檐前伸80cm，后伸20cm，普通板房墙高均为2.9m，具体结构按甲方要求加工。



其它参数按照原投标文件中执行。
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