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（一）货物数量及报价表
	序号
	设备名称
	产品说明
	品牌
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	Web应用防火墙
	Web应用防火墙*1

性能参数：                              网络层吞吐量：20G                        应用层吞吐量：9G                             防病毒吞吐量：1.5G                           IPS吞吐量：1.3G                          全威胁吞吐量：1G                            并发连接数：200万                          HTTP新建连接数：9万                   IPSecVPN最大接入数：1000                IPSecVPN吞吐量：700M。

硬件参数：                              规格：1U                                内存大小：8G                             硬盘容量：128G SSD                      电源：单电源                           接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。

防火墙包含：

深信服防火墙软件基础级(*1套);

深信服防火墙软件增强级模块(*1套);

深信服云智订阅软件（AF8.0.7及以上版本适用）(*3套);

万兆多模-850-300m-双纤(*2个);                       华为万兆光模块*8个           

软件升级(*3年);

产品质保（标准版）(*3年);

含设备安装及调试
万兆交换机*2
性能参数，

交换容量:432Gbps/4.32Tbps 

包转发率:156Mpps/168Mpps，支持全端口线速转发；

支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化

硬件参数：

4个万兆SFP+光口

24个10/100/1000Base-T自适应电口

万兆交换机包含：

含SFP+ 万兆多模光模块，{多模，850nm，最大传输距离 300m，接头类型：LC;}
含设备安装及调试


	深信服
	套
	1
	　
	　

	备注：以上单价包括交付安装完毕可直接使用的最终产品所包含的所有费用，包括设备购置费用、使用授权、运输安装费用、税金等所有费用。


投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日  期：年  月  日 
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